**Seuil automatique CardaTec® D6
04.0060**

Seuil automatique CardaTec® de type D6, pour portes extérieures étanches à la pluie battante 7A selon la norme EN 1027, pour poser en rainure de 24 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, profilé d’étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d’isolation phonique jusqu’à 51 dB, butée avec équerres de fixation frontales en acier inoxydable, joint latéral de feuillure d’huisserie pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu’à 16 mm, avec déclencheur glissant, longueur de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.