**CardaTec® D6 Türabsenkdichtung**

**04.0060**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D6 für schlagregendichte Aussentüren 7A nach EN 1027, zum Einnuten für Nutmass 24 x 20 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, seitliche Zargenfalz-Abdichtung zum Abdichten von Boden-Luft- spalten bis 16 mm, mit Gleitauslöser, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.